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	Qtd

	
	
	
	

	
	
	
	

	01

CÓDIGO SIMAS
171948-3
	TV/LED DE 32’’
TV 32" LED HD C/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO Full HD HDTV
·  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
· 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (Y/PB/PR).
·  2 ENTRADA HDMI
·  2 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/CABO)
· 1 ENTRADA USB – AVI, MP4 , MPG, VOB, MKV
· 1 ENTRADA PARA PC (RGB) ou (VGA)
· 1 ENTRADA AUDIO E VIDEO (RCA)
·  BIVOLT
GARANTIA - Oferecida do tipo on-site para o equipamento proposto de no mínimo 12 meses para reposição de peças na sede da CONTRATANTE e outros locais/prédios - desde que não ultrapassem os 20 km de distância da sede; Abertura de chamado será feita através de ligação telefônica ou website (caso o local de abertura de chamado não seja a cidade de Belém o telefone deverá ser do tipo 0800 – para ligações gratuitas); O fabricante deverá possuir assistência técnica autorizada e credenciada na Cidade de Belém/PA (esta informação devera ser comprovada no site do fabricante).
	Unidade
	

	02
	TV/LED DE 42’’
TV 42" LED HD C/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO Full HD HDTV
·  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
· 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (Y/PB/PR).
·  3 ENTRADA HDMI
·  2 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/CABO)
· 1 ENTRADA USB – AVI, MP4 , MPG, VOB, MKV
· 1 ENTRADA PARA PC (RGB) ou (VGA)
· 1 ENTRADA AUDIO E VIDEO (RCA)
·  BIVOLT
GARANTIA - Oferecida do tipo on-site para o equipamento proposto de no mínimo 12 meses para reposição de peças na sede da CONTRATANTE e outros locais/prédios - desde que não ultrapassem os 20 km de distância da sede; Abertura de chamado será feita através de ligação telefônica ou website (caso o local de abertura de chamado não seja a cidade de Belém o telefone deverá ser do tipo 0800 – para ligações gratuitas); O fabricante deverá possuir assistência técnica autorizada e credenciada na Cidade de Belém/PA (esta informação devera ser comprovada no site do fabricante).
	Unidade
	

	03

CÓDIGO SIMAS
171950-5

	SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA TV/LED DE 32”
Especificações:
- Inclinação: Inclinação Lateral e Verticais. 
- Giro: 360º 
- Distância mínima da parede: de 5,7cm até aproximadamente 40 cm 
- Capacidade de carga: 15kg até 20kg 
- Material: Alumínio com pintura Epóxi 
- Cor: Preto ou Branco.
	Unidade
	

	04

CÓDIGO SIMAS
171955-6
	ANTENA  DIGITAL (INTERNA)
Especificações Mínimas
- Frequência: Digital VHF/UHF/FM
- Ganho: Ganho (antena + amplificador): 25db
- Tipo: Interna Amplificada para sinal Digital
- Garantia: mínima de 06 meses
	Unidade
	

	05

CÓDIGO SIMAS
171957-2

	ANTENA DIGITAL (EXTERNA)
Especificações Mínimas
- Frequência: 470-890 MHz – Digital VHF/UHF/FM
- Ganho: Ganho ANTENA: 15 db
- Acompanhar: Mastro de Suporte Em Alumínio Para Antenas de (Parede e Laje).
- Acompanhar: cabo coaxial flexível RG59 malha cobre com conector c/ilhós RG06 20 metros cada cabo, em quantidade igual do equipamento solicitado.
- Garantia: mínima de 06 meses
	Unidade
	

	06

CÓDIGO SIMAS
098376-4
	SUPORTE PROJETOR TETO 
Em aço cor cinza, branco ou preto, 25CM ATÉ 50CM, pintado pelo Sistema Eletrostático Epóxi Pó.
	Unidade
	

	07
	SUPORTE PROJETOR TETO 
Em aço cor cinza, branco ou preto, 40CM ATÉ 80CM, pintado pelo Sistema Eletrostático Epóxi Pó.
	
	

	08
	SUPORTE PROJETOR TETO 
Em aço cor cinza, branco ou preto, 80CM ATÉ 160CM, pintado pelo Sistema Eletrostático Epóxi Pó.
	
	

	09

CÓDIGO SIMAS
072906-0

	TELA DE PROJEÇÃO (AUTOMATIZADA/TENSIONADA) RETRÁTIL 2,03 X 1,52 
Tela de Projeção Elétrica tencionada retrátil 
- Área útil de projeção: 2,03 x 1,52cm (largura x altura);
-Tamanho:  100% polegadas;
- Tencionada para manter a tela de 100% plana;
- Motor 110 volts
- Redutor de velocidade e fim de curso
- Acionamento por meio de Controle Remoto IR ou RF
- Todo o sistema é condicionado em sextavado, metálico em pintura eletrostática (branca ou preta).
- A tela possui bordas pretas de 5cm e tarja superior de 10cm com a opção de mais 10cm de recurso (interno) para regulagem.
- Acompanhar kit de instalação contendo:  suporte de fixação em L com parafusos e buchas.
Garantia mínima de 12 meses.
Incluindo mão de obra para instalação.
	Unidade
	

	10

CÓDIGO SIMAS
157340-3
	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA TENCIONADA RETRATIL 
- Tela de Projeção Elétrica tencionada retrátil 
- Área útil de projeção: 244 x 183cm (largura x altura);
- Tamanho: 120 polegadas;
- Tencionada para manter a tela 100% plana;
- Motor 110volts
- Redutor de velocidade e fim de curso
- Acionamento por meio de Controle Remoto IR ou RF
- Todo o sistema é condicionado em sextavado, metálico em pintura eletrostática (branca ou preta).
- A tela possui bordas pretas de 5cm e tarja superior de 10cm com a opção de mais 10cm de recurso (interno) para regulagem.
- Acompanhar kit de instalação contendo: suporte de fixação em L com parafusos e buchas.
- Garantia mínima de 12 meses
Incluindo mão de obra para instalação
	Unidade
	

	11

CÓDIGO SIMAS
102765-4
	APRESENTADOR DE SLIDES
Especificações Mínimas
- Laser point
- Slides
- Filmes
- Músicas
- 2.4 Ghz
- Sem fio
- Mini receptor USB
- Plug and Play
- Mais de 15m de alcance
- Design anatômico
- Indicador de nível e bateria
- Botões
- On/Off
-Vol/Vol-
- Avançar página/Retroceder página
- Play
- Tela preta
- ESC
Compatível:
- Power Point
- Média Play e outros
	Unidade
	

	Lote II
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CÓDIGO SIMAS
009118-9
	TELEFONE DE MESA
Aparelho telefônico, em material plástico resistente
- 3 funções: Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo.
- 3 volumes de campainha.
- 2 timbres de campainha.
- Opções de chave de bloqueio.
- Disponível nas cores (Grafite/Cinza Ártico, preto ou branco)
- Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	


	

13


CÓDIGO SIMAS
171956-4
	CAIXA DE SOM ATIVA
Especificações Técnicas
Alto-falante de 10";
Potência RMS: 100W;
Potência prog. musical: 200W;
Impedância: 4 Ohms;
Proteções: Térmica;
Classe: AB;
Alimentação: 127V ou 220V (através de chave seletora de voltagem);
Resposta de frequência: 80Hz ~ 17KHz;
Sensibilidade : 96dB;
Dimensões do gabinete: 360 x 540 x 310 mm.
Entradas 
MIC IN
Tipo conector: XLR bal - 1/4" (P10) bal;
Impedância de entrada: 2,2K Ohms;
Sensibilidade de entrada: 20 mV.
LINE IN
Tipo conector: XLR bal - RCA/unbal;
Impedância de entrada: 22K Ohms;
Sensibilidade de entrada: 360 mV.
Portabilidade e multiuso, entrada de áudio USB, compatível para arquivos mp3.
Incluindo mão de obra para instalação
	Unidade
	

	14

CÓDIGO SIMAS
170026-0
	TRIPE/PEDESTAL PARA CAIXA ACÚSTICA
Especificações 
- Tripe/pedestal reforçado para caixa acústica em alumínio com tubos de 1,5 polegadas, extremamente resistente e leve, comportando caixas de até 60kg, possuindo estágios de altura com trava que vai de 105cm até 165cm.
Resumo:
- Regulagem para os pés
- Regulagem de altura
- Trava de segurança
- Suporte para caixa
- Capacidade: até 60kg
- Peso: até 5kg
- Cor: Preto
- Altura mínima: 105cm
- Altura máxima: 165cm

	Unidade
	

	15

CÓDIGO SIMAS
027972-2

	MESA DE SOM 06 CANAIS com entrada USB
Especificações
Controles por canal:
Canal USB:
Estéreo, entrada USB e LED de controle,
Controles de Graves e Agudos.
FX – Controle de Efeito externo ou de Monitor.
BAL – Controle de Volume do Canal.
GAIN – Controle de Volume do Canal.
Demais Canais:
Entradas de Mic e Line.
Controle de Graves, Médios e Agudos.
FX – Controle de Efeito externo ou de Monitor.
PAN – Controle Panorâmico.
GAIN – Controle de Volume do Canal.
OUTRAS INFORMAÇÕES
5canais com entradas de baixa e alta impedância (line e mic) para conexão de microfones e instrumentos musicais diversos.
Entrada de auxiliar diretamente no canal máster com controle de volume
Saídas L e R com conexão RCA para gravações
Conexão loop para insertar efeitos.
	Unidade
	

	16

CÓDIGO SIMAS
171961-0
	RACK PARA MESA DE SOM COM SUPORTE AJUSTÁVEL 70CM
- Feito em ferro com pintura epóxi.
- Com suporte regulável para mesa de som, equalizador e potência.
- 70cm de altura.
- 60cm de largura (reguláveis na parte da mesa).
- acompanhar duas gavetas para DVD e outros.
	Unidade
	

	
17


CÓDIGO SIMAS
157333-0
	DISTRIBUIDOR DE ENERGIA 8 SAÍDAS VOLTÍMETRO 1000/2000W
• Distribuidor de energia
• Leds Indicadores de Voltagem
• 01 Tomada Frontal 2p + T (unswitched)
• 08 Tomadas Trazeiras 2p + T (switched)
• 3300watts em 120V
• 6600watts em 220V
• Borne de Aterramento
• Disjuntor Unipolar 32A
• Tensão Ac 120/240V
• Dimensões: (A x L x P) 7,5 x 52,5 x 18,5cm
• Peso: 2,4kg
Garantía mínima de 12 meses.
	Unidade
	

	18
CÓDIGO SIMAS
137519-9
	CABO PARA MICROFONE/CAIXA ACÚSTICA STEREO COM PLUG P10 DE 20 METROS
	Unidade
	

	19
CÓDIGO SIMAS
137519-9
	CABO PARA MICROFONE/CAIXA ACÚSTICA STEREO COM PLUG XLR DE 10 METROS
	Unidade
	

	20
CÓDIGO SIMAS
171958-0
	CABO PARA MICROFONE/CAIXA ACÚSTICA STEREO COM PLUG P2 DE 10 METROS
	Unidade
	

	21
CÓDIGO SIMAS
171959-9
	CABO SVGA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PLUG RCA MACHO 20 METROS
	Unidade
	

	22
CÓDIGO SIMAS
171959-9
	CABO SVGA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA PLUG RCA MACHO 15 METROS
	Unidade
	

	23
CÓDIGO SIMAS
171990-4


	MICROFONE SEM FIO UHF 10 FREQÜÊNCIA, 01 BASTÃO PG58 02 ANTENAS (SHURE PG24BRPG58) OU SIMILAR.
O PG24/PG58 é um sistema de transmissão de voz sem fio composto por um transmissor PG2 e um receptor PG4.
TRANSMISSOR PG2
• LED Indicador de Atividade, Mute e Bateria.
• Chave de Atividade e Mute
• Alimentação: bateria 9V (incluso)
• Tempo de Vida Útil da Bateria: 8 horas
• Raio de Transmissão: 75m
RECEPTOR PG4
• Antena Interna
• Até 10 Canais Selecionáveis
• 8 Sistemas Compatíveis
• Saída com Conector 1/4" e XLR
Garantia mínima de 12 meses.
	Unidade
	

	24
CÓDIGO SIMAS
157329-2
	MICROFONE CARDIÓIDE DINÂMICO 80HZ A 12KHZ KIT 03 PEÇAS
• Tipo: Dinâmico 
•  Padrão polar: Cardióide 
• Impedância: 500 Ohms 
• Resposta freqüência: 80Hz~12Khz 
• Sensibilidade: 1.8mV/Pa 
• Conexão: XLR 
• Chave: ON/OFF 
• Cor: Preto 
• Peso: 217g
Garantia mínima de 12 meses.
	Unidade
	

	25
CÓDIGO SIMAS
171964-5
	CAIXA DE SOM AMBIENTE
Especificações técnicas
- 01alto falante de 4”
- 01 tweeter mylar de 1”
- Sensibilidade 91db
- Potência RMS total = 50w
- Potência RMS admissível = 30w
- Potência máxima RMS (alto falante + tweeter) = 30w + 20w
- Programa musical 100w
- Impedância 8 ohms
- Resposta de frequência 70hz à 18 khz
- Suporte para fixação
- Dimensões aproximadas: (210 x 160 x 150mm = A x L x P).
- Peso aproximado: 1,40kg
	Unidade
	

	Item 26

	
26

CÓDIGO SIMAS
080667-6
	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM TECNOLOGIA BIOMÉTRICA
Especificações básicas:
- Relógio de ponto eletrônico com tecnologia biométrica, com precisão mínima de um minuto por ano; 
- Mostrador do relógio contendo segundos;
- Armazenamento; memória de trabalho, função de marcação de ponto, permitir armazenamento de no mínimo 10 milhões de registro;
- Possuí display, acompanhar cd-rom com software e manual, coletor/leitor biométrico; 
- Funcionar na opção on-line e off-line;
- Permitir cadastros de funções especiais tipo: servidores que não possuem digital legível pelo sistema, sejam dados soluções para que o mesmo venha registrar sua frequência;
Software mínimo de 1000 usuários;
Possuí teclado/leitor biométrico e função de cartão de proximidade;
Acompanhar 100 (cem) unidade de cartão de proximidade;
Sotware próprio para órgão público, conforme “layout” abaixo:
-“layout” para importação:
1- ORGÃO (NUMÉRICO DE 4 POSIÇÕES)
2- NUMERO FUNCIONAL (NUMÉRICO DE 8 POSIÇÕES)
3- NUMERO VINCULO (NUMERICO DE 2 POSIÇÕES)
4- DATAINICIO DA OCORRÊNCIA (FORMATO DATA)
5- DATAFIM DA OCORRÊNCIA (FORMATO DATA)
6- CÓDIGO (NUMERICO DE 2 POSIÇÕES) que identifique as seguintes ocorrências:
• FALTA
• ATRASO
• HORA EXTRA DIURNA
• HORA EXTRA NOTURNA
• LICENÇAS DIVERSAS
Alimentação: 110 ou 220v e possuí bateria interna.
Garantia mínima de 12 meses do equipamento e serviços.
Inclui instalação de todo sistema, com suas respectivas configurações e treinamento e suporte técnico.
OBS: este equipamento não precisa atender a PORTARIA Nº 1.510 DE 21 DE AGOSTO DE 2009, devido o mesmo ser destinado para servidores públicos.
	Unidade
	

	Lote III

	
27
CÓDIGO SIMAS
171965-3
	BEBEDOURO ELÉTRICO P/ GAR 20L
Bebedouro elétrico, para garrafão de água mineral de 20 litros, tipo pedestal, para servir água gelada ou natural, dimensões aproximadas: 990x280x360cm (axlxp), 110v, resfriamento mínimo de 2,8 1/h, termostato para regulagem da temperatura; serpentina de resfriamento externo a cuba, proporcionando maior higiene; Gabinete com chapa tratada contra corrosão, com pintura eletrostática; Tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto. Depósito de água em polietileno atóxico e certificação do Inmetro “A”.
Possuir assistência técnica na cidade de Belém.
Garantia mínima de 12 meses.
	Unidade
	

	


28

CÓDIGO SIMAS
023455-9

	FRIGOBAR
Capacidade bruta 90 litros (inclusive), na cor branca, com gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado, interior em material plástico rígido, dotado de prateleiras e gavetas e/ou porta-copos removível. Tensão de 110V. Deverá ser classificado pelo Inmetro como “A”em eficiência energética. Deverá ter garantia mínima de 01 (um) ano para defeito (s) de fabricação, manual em português e assistência técnica nesta capital.
	Unidade
	

	29
CÓDIGO SIMAS
171966-1

	REFRIGERADOR 400L FOST FREE
- Refrigerador duplex;
- Sistema frost-free;
- Cor branca;
Capacidade líquida total mínima de 400 (quatrocentos) litros; Com gaxeta magnética na porta garantindo uma perfeita vedação, fôrma de gelo, porta utilitários; Voltagem 127 volts, cor branco,  Procel “A”.
Possuir assistência técnica na cidade de Belém.
Garantia mínima de 12 meses.
	Unidade
	

	30
CÓDIGO SIMAS
052888-9
	FORNO MICROONDAS 35L
Forno de microondas, em aço inoxidável, capacidade para 35 litros, com prato giratório, função grill, função manter aquecido, auto descongelamento, timer, trava de segurança, teclas instantâneas, 127V, cor branca, com certificação do Inmetro procel “A” ou “B”.
Possuir assistência técnica na cidade de Belém.
- Garantia do fabricante mínima 12 meses.
	Unidade
	

	31
CÓDIGO SIMAS
171967-0
	FOGÃO ELÉTRICO 02 BOCAS
Características: 
Voltagem 110/220v.
Corpo em aço inoxidável 
02 Placas aquecedoras com diâmetro de 180mm e 150mm cada.
02 Placas aquecedoras de 2000w e 1500w cada.
02 Protetores de super aquecimento.
02 Chaves de controle de calor em 4 posições.
Painel indicativo de nível de calor.
Isolamento térmico com lã de vidro.
Instalação elétrica certificada pelo INMETRO.
	Unidade
	

	Item 32

	32
CÓDIGO SIMAS
061863-2
	PERSIANA VERTICAL EM PVC rígido, na cor bege, com lâminas curvas de 89 mm e bordas arredondadas; mecanismo de abertura com cordões de nylon no mesmo padrão de cor das lâminas; mecanismo de controle de luminosidade e correte da base do tipo “bola”; trilhos e eixo de alumínio anodizado; fabricação LUXAFLEX ou similar de mesma qualidade ou superior com instalação, com no mínimo 01 ano de garantia.
	M²
	

	
Lote IV


	33
CÓDIGO SIMAS
157481-7
	LIXEIRAS EM POLIETILENO PARA COLETA SELETIVA
Lixeira para uso interno em Polietileno de alta densidade (PEAD) com proteção UV; fabricada com processo de rotomoldagem (sem emendas), formato cilíndrico com tampa basculante tipo vai e vem – completamente fechada em todos os seus parâmetros, formando um sólido geométrico com centro de gravidade na extremidade inferior da peça, de modo a mantê-la na posição fechada, capacidade para 22 litros, podendo variar até 1 litro para cima ou para baixo em sua capacidade de volume, cor azul, com a impressão “papel”.
	Unidade
	

	


34

CÓDIGO SIMAS
157481-7
	LIXEIRAS EM POLIETILENO PARA COLETA SELETIVA
Lixeira para uso interno em Polietileno de alta densidade (PEAD) com proteção UV; fabricada com processo de rotomoldagem (sem emendas), formato cilíndrico com tampa basculante tipo vai e vem – completamente fechada em todos os seus parâmetros, formando um sólido geométrico com centro de gravidade na extremidade inferior da peça, de modo a mantê-la na posição fechada, capacidade para 22 litros, podendo variar até 1 litro para cima ou para baixo em sua capacidade de volume, cor vermelho, com a impressão “plástico”.
	Unidade
	

	35
CÓDIGO SIMAS
162765-1
	LIXEIRA EM POLIETILENO COM PEDAL
Lixeira para uso interno em Polietileno de alta densidade (PEAD) com pedal metálico e emborrachado, possuindo proteção contra raios UV; fabricada com processo de rotomoldagem (sem emendas), formato cilíndrico com tampa acionada pelo pedal, capacidade para 30 litros, podendo variar até 1 litro para cima ou para baixo em sua capacidade de volume, cor cinza com a impressão “resíduos não reciclaveis”.
	Unidade
	

	36
CÓDIGO SIMAS
171989-0
	KIT LIXEIRAS SELETIVAS COM SUPORTE METÁLICO
Lixeira em polietileno de alta densidade, com proteção UV, fabricada com processo de rotomoldagem (sem emendas); capacidade para 40 litros, nas cores vermelha, azul, verde, amarelo e cinza com a impressão “Plásticos, papeis, vidros, metais e não reciclaveis”. Corpo em formato de tronco de pirâmide invertida; tampa basculante – do tipo vai e vem – completamente fechada em todos os seus parâmetros, formando um sólido geométrico com centro de gravidade na extremidade inferior da peça, de modo a mantê-la na posição fechada, C/ ESTRUTURA METÁLICA NÃO FIXO, PINTADO C/ PINTURA EPÓXI.-
	Unidade
	

	
Item 37


	37
CÓDIGO SIMAS
171968-8
	CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO
Cadeira de Rodas em estrutura de alumínio altamente resistente, dobrável em "X" duplo que proporciona mais estabilidade e sustentação  
Assento e encosto em nylon acolchoado 
Apoio dos braços escamoteável 
Encosto dobrável 
Apoio dos pés removível 
Rodas traseiras de 24" removíveis em Nylon 
Peso suportado 120kg
	Unidade
	






image1.png
| GOVERNO DO





