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SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE GESTÃO DA CADEIA LOGÍSTICA DO ESTADO                                   


ÓRGÃO:__________________________________________________________________
QUADRO DE ITENS DA IRP DE REPROGRAFIA
(Processo nº. 2016/69508)

	TABELA QUANTITATIVA Equipamentos/Serviços

	Itens
	Tipo
	Equipamentos
	Quantidade mínima de equipamentos a serem solicitados

(Unidade)
	Tiragem estimada por mês

Em preto e branco

(cópias/impressões)

(Unidade)
	Tiragem estimada por mês

Colorida

(cópias/impressões)

(Unidade)

	1
	A
	Impressora (Colorida)
	
	
	

	2
	B
	Multifuncional 53 PPM 
	
	
	-

	3
	C
	Multifuncional 45 PPM
	
	
	-

	4
	D
	Impressora (Monocromática)
	
	
	-

	TOTAL
	
	
	-


* As especificações técnicas detalhadas dos equipamentos encontram-se descritas às folhas 2 a 5.
1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
1.1. TIPO A - IMPRESSORA LASER COLORIDA
· Tecnologia: Laser/Led Colorida;

· Resolução de impressão: mínima 600x600 dpi;

· Velocidade: mínima 30 ppm em tamanho A4;

· Processador: mínimo 500 MHz;

· Memória: mínima 256 MB, com possibilidade de expansão;

· Bandeja de papel padrão: no mínimo, tamanhos A4, carta, ofício e envelopes, com capacidade mínima para 250 folhas; 

· Tempo de saída da primeira página: menos de 10 segundos;

· Capacidade para impressão: frente/verso automático (duplex); 

· Tensão de entrada: mínimo 110 v a 50/60 hz. A tensão de 220 v poderá ser atendida com a utilização de estabilizador/transformador com plena capacidade para atendimento do equipamento ofertado (deve ser fornecido pelo licitante); 

· Interface padrão: mínimo USB 2.0;

· Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100 Mbps (ou superior), com conector RJ45; 

· Cabos: cabos para ligação elétrica e lógica (mínimo USB);

· Ciclo mensal: mínimo 70.000 páginas em preto e branco;

· Software: deve acompanhar software de gerenciamento de impressão e de impressoras;

· Linguagem: compatibilidade com PCL6;

· Compatibilidade: total compatibilidade com Citrix Metaframe, Windows 7/8/Vista//Server, Linux, rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers;

· Deve possuir painel de operação, manuais e certificado de garantia todos em português (originais e com número de série).

1.2. TIPO B - MULTIFUNCIONAL LASER/LED MONOCROMÁTICO
· Tecnologia: laser/led monocromático;

· Funcionalidades: Impressora, Copiadora, Fax e Scanner;

· Resolução de impressão: mínima 1200 x 1200 dpi;

· Velocidade: mínima 53ppm em tamanho A4;

· Painel, de operação touchscreen em Português 
· Processador: mínimo 1GHz;

· Memória RAM: mínima 1 GB com possibilidade de expansão;

· HD 160 Gb (mínimo); 
· Bandeja de papel padrão: no mínimo, tamanhos A4, carta, ofício e envelopes, com capacidade mínimapara 500 folhas; 

· Tempo de saída da primeira página: menos de 7 segundos;

· Capacidade para impressão frente/verso automático (duplex); 

· Tensão de entrada: mínimo 110 v a 50/60 hz. A tensão de 220 v poderá ser atendida com a utilização de estabilizador/transformador com plena capacidade para atendimento do equipamento ofertado (deve ser fornecido pelo licitante); 

· Interface padrão: mínimo USB 2.0;

· Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100 Mbps (ou superior), com conector RJ45, leitor de smartcard;
· Cabos: cabos para ligação elétrica e lógica (mínimo USB);

· Ciclo mensal: mínimo 250.000 páginas em preto;

· Software: deve acompanhar software de gerenciamento de impressão e de impressoras;

· Linguagem: compatibilidade com PCL6 e linguagem postScript nível 3;

· Compatibilidade: total compatibilidade com Citrix Metaframe, Windows 7/8/Vista//Server, Linux, rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers; 

· Deve possuir painel de operação, manuais e certificado de garantia todos em português (originais e com número de série); 

· Impressão segura através do uso de senha.

1.2.1. Características mínimas do módulo scanner:
· Resolução: mínima 600 x 600 dpi;

· Vidros Originais em tamanho ofício (216 mm x 356 mm) 

· Capacidade do alimentador automático de originais: até100 folhas a serem digitalizadas;

· Digitalizaçãofrente/verso (duplex); 
· Digitalização nos formatos: mínimo tiff, jpg e pdf;

· O scanner deve possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP (via FTP) e para um e-mail. 

· Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um microcomputador; ou outro equipamento acoplado, para armazenamento em rede; 

· O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas; 

· Possuir entradas USB ou outro tipo, que possua compatibilidade para conexão de leitoras magnéticas ou leitoras óticas, com software de reconhecimento de código de barras; 

· Possibilitar a visualização, prévia do documento digitalizado na tela do próprio multifuncional;

· Compatível com Windows 7/8/Vista//Server, Linux.

1.2.2. Características mínimas do módulo copiadora:
· Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento;

· Deve ter capacidade de reduzir as cópias em no mínimo 25% do original; 

· Deve ter capacidade de aumentar as cópias em no mínimo 400% do original.

1.2.3. Características mínimas do módulo fax:
· Fax com velocidade de 33,6 Kbps (trinta e três vírgula seis kilobits por segundo); 

· Deve ter capacidade de encaminhar faxes recebidos para uma caixa de correio eletrônico; 

· Software: deve acompanhar software de gerenciamento de impressão e de impressoras;

· Linguagem: compatibilidade com PCL6 e linguagem postScript nível 3;

· Total compatibilidade com Citrix Metaframe, Windows 7/8/Vista//Server, Linux, rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers.

1.3. TIPO C - MULTIFUNCIONAL LASER/LED MONOCROMÁTICO
· Velocidade de impressão: 45 ppm em papel A4;

· Fotocopiadora digital monocromática com tecnologia a laser ou LED;

· Velocidade de 37 cópias por minuto em papel A4;

· Tempo de impressão da primeira página inferior a 7segundos;

· Emulações PCL6 e PostScript 3

· Impressões, cópias ou digitalizaçõe sem frente/verso automático;

· Memória de 1GB, com possibilidade de expansão;

· Processador de 600 MHz;

· Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi

· Ciclo Mensal: mínimo 100.000 páginas;

Capacidade de entrada de papel de 500 folhas em bandeja interna;

Capacidade de saída de 150 folhas;

· Conexão de rede com interface padrão Ethernet 10/100 BaseTX e USB 2.0;

· Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100 Mbps (ou superior), com conector RJ45, leitor de smartcard;

· Suporte de Protocolo de Rede TCP/IP IPv4 e IPv6 

· Suporte ao métodos de Impressão em Rede;

· Drivers em Português do Brasil para Windows Vista/7/8 (32 e 64 bits) que permita a utilização de todos os recursos do equipamento.

1.3.1. Características mínimas do módulo scanner:
· Resolução: mínima 600 x 600 dpi;

· Vidros Originais em tamanho ofício (216 mm x 356 mm); 

· Capacidade do alimentador automático de originais: até 50 folhas a serem digitalizadas;

· Digitalizaçãofrente/verso (duplex); 
· Digitalização nos formatos: mínimo tiff, jpg e pdf;

· O scanner deve possibilitar a digitalização de documentos e seu envio a uma pasta de rede, a um endereço IP (via FTP) e para um e-mail. 

· Nas possibilidades de digitalização descritas, deverá ser possível realizar a operação de digitalização e envio do documento diretamente do equipamento, sem a necessidade de utilização de um microcomputador; ou outro equipamento acoplado, para armazenamento em rede; 

· O equipamento deverá ser acompanhado de todos os softwares necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas; 

· Possuir entradas USB ou outro tipo, que possua compatibilidade para conexão de leitoras magnéticas ou leitoras óticas, com software de reconhecimento de código de barras; 

· Possibilitar a visualização, prévia do documento digitalizado na tela do próprio multifuncional, 

· Compatível com Windows 7/8/Vista/Server, Linux.

1.3.2. Características mínimas do módulo copiadora:
· Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento;

· Deve ter capacidade de reduzir as cópias em no mínimo 25% do original; 

· Deve ter capacidade de aumentar as cópias em no mínimo 400% do original; 

1.4. TIPO D - IMPRESSORA LASER/LED MONOCROMÁTICA
· Tecnologia: laser/led monocromático;

· Resolução de impressão: mínima 1200 dpi;

· Velocidade: mínima 45ppm;

· Processador: mínimo 600 MHz;

· Memória: mínima 1 GB;

· Bandeja de papel padrão: no mínimo, tamanhos A4, carta, ofício e envelopes,com capacidade mínima para 500 folhas;

· Tempo de saída da primeira página: menos de 7 segundos;

· Capacidade para impressão frente/verso automático (duplex);

· Tensão de entrada: mínimo 110 v a 50/60 hz. A tensão de 220 v poderá ser atendida com a utilização de estabilizador/transformador, preferencialmente com 01 (uma) saída (para evitar o uso conjunto com outros equipamentos) com plena capacidade para atendimento do equipamento ofertado (deve ser fornecido pelo licitante);

· Interface padrão: mínimo USB 2.0;

· Interface de rede: ethernet e utilização em rede padrão TCP/IP, através de placa interna padrão ethernet 10/100 Mbps (ou superior), com conector RJ45, leitor de smartcard; 

· Cabos: cabos para ligação elétrica e lógica (mínimo USB);

· Ciclo mensal: mínimo 100.000 páginas;

· Software: deve acompanhar software de gerenciamento de impressoras;

· Linguagem: compatibilidade com PCL6 e linguagem postScript nível 3;
· Compatibilidade: total compatibilidade com Citrix Metaframe, Windows 7/8/Vista//Server, Linux, rede padrão TCP/IP, acompanhado de drivers;

· Deve possuir painel de operação, manuais e certificado de garantia (originais e com número de série);

Impressão segura através do uso de senha.
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