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SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE GESTÃO DA CADEIA LOGISTICA DO ESTADO
COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS
	Item
	Código Simas
	Serviço
	Unidade
	QNDT.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lote 1 – Serviços preliminares, demolições e retiradas.

	1
	20957-0
	Limpeza de Terreno 
	M²
	

	2
	
	Limpeza de Terreno, capinação/roçagem e retirada total de entulhos.
	
	

	3
	21604-6
	Demolição de Reboco
	M²
	

	4
	21604-6
	Demolição de revestimento/piso cerâmico
	M²
	

	5
	20962-7
	Demolição manual de alvenaria de tijolo
	M²
	

	6
	20962-7
	Demolição de laje
	M³
	

	7
	21604-6
	Demolição de piso cimentado
	M²
	

	8
	
	Demolição de piso concretado
	M²
	

	9
	21604-6
	Demolição de estruturas em madeiras
	M²
	

	10
	
	Demolição de estruturas metálicas
	M²
	

	11
	21604-6
	Demolição de forro em madeira, incluindo barroteamento.
	M²
	

	12
	
	Retirada de aparelho de ar condicionado c/ caixa
	M²/ mês
	

	13
	
	Retirada de calha em chapa galvanizada
	M²
	

	14
	21604-6
	Retirada de esquadria com aproveitamento
	M²
	

	15
	21604-6
	Retirada de esquadria sem aproveitamento
	M²
	

	16
	21604-6
	Retirada de telhas de cerâmicas
	M²
	

	17
	21604-6
	Retirada de piso em taco de madeira.
	M²
	

	18
	21627-5
	Aluguel de andaime metálico
	M²/Mês
	

	19
	
	Placa de obra
	M²
	

	Lote 2 - Pisos e pavimentação

	20
	21623-2
	Pavimentação em lajotas cerâmicas esmaltadas, PI V, tipo especial, (peças 40x40 cm) com rejunte.
	M²
	

	21
	21628-3
	Calçada/cimentado, inclusive alicerce, baldrame e concreto com junta seca.
	M²
	

	22
	
	Calçada concretada, inclusive com corpo de prova com junta seca
	M²
	

	23
	
	Pavimentação em porcelanato tipo especial (peça de 50 x 50 cm) com rejunte.
	M²
	

	24
	
	Pavimentação em porcelanato peça 60 x 60 cm com rejunte.
	M²
	

	25
	21623-2
	Lajota cerâmica 30 x 30 cm
	M²
	

	26
	21623-2
	Paviflex assente na cola
	M²
	

	27
	21623-2
	Carpete e= 4 mm
	M²
	

	28
	21623-2
	Tabua macheada 16 ½” x 7/8” ipê ou jatobá (inc. camada regularizadora)
	M²
	

	29
	21623-2
	Cantoneira para azulejo (alumínio)
	M²
	

	30
	21623-2
	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1
	M²
	

	31
	21623-2
	Blokret sextavado e= 6cm (incl. Cchão de areia e rejuntamento).
	M²
	

	32
	21623-2
	Reassentamento de blokret (incl. Areia e rejuntamento).
	M²
	

	33
	21623-2
	Pedra portuguesa (incl. Areia e rejuntamento).
	M²
	

	Lote 3 - Cobertura

	34
	21603-8
	Recuperação de telhado, com retirada de goteiras, reposição de telhas quebradas ou ausentes e reparos na estrutura (telhas cerâmicas e estrutura de madeira de lei).
	M²
	

	35
	21603-8
	Recuperação de telhado, com retirada de goteiras, reposição de telhas danificadas ou ausentes e reparos na estrutura metálicas (telha fibrocimento, telhas em alumínios, telhas em zinco galvanizado).
	M²
	

	36
	
	Recuperação de telhas em: (PVC, alumínio, chapa galvanizada e concreto)
	M²
	

	37
	21603-8
	Telha alumínio, trapezoidal
	M²
	

	38
	21603-8
	Telha maxiplac, e=6cm
	M²
	

	39
	21603-8
	Telha cerâmica, tipo plan
	M²
	

	40
	21603-8
	Estrutura em mad. Lei p/ telha de barro – PC. Serrada
	M²
	

	41
	21603-8
	Calha em chapa galvanizada
	M²
	

	42
	21603-8
	Calha PVC 100 mm
	M²
	

	43
	21603-8
	Encaliçamento de telha Cchão (beiral e cumieira)
	M²
	

	Lote 4 - Pintura

	44
	21622-4
	Pintura acrílica fosca, interna /externa, com massa acrílica e selador.
	M²
	

	45
	21622-4
	Pintura em PVA sobre teto, com massa e selador.
	M²
	

	46
	21622-4
	Pintura em esmalte Sintético
	M²
	

	47
	21622-4
	Pintura em verniz sobre esquadria
	M²
	

	48
	21622-4
	Pintura sobre piso de cimento 
	M²
	

	49
	
	Textura acrílica
	M²
	

	Lote 5 - Instalações elétricas, lógicas e telefônicas.

	50
	21615-1
	Ponto de luz/força inclusive caixas fiação e tubulação
	Und
	

	51
	21615-1
	Ponto elétrico 2P+T, para compl. com caixas, cabos e tomadas.
	Und
	

	52
	21615-1
	Ponto elétrico 2P+T, para ar-condicionado, com caixas, cabos, conjunto airstop, disjuntor e tomada.
	Und
	

	53
	
	Ponto para ar- condicionado (tubulação, cj., airstop e fiação)
	Pt
	

	54
	21615-1
	Instalação de Ponto de Lógica, com caixas, cabos e tomadas, devidamente certificado.
	Und
	

	55
	21615-1
	Substituição de Luminária fluorescente 2 x 40 w, completa, com aletas
	Und
	

	56
	21615-1
	Substituição de Luminária fluorescente 2 x 20 w, completa com aletas.
	Und
	

	57
	21617-8
	Instalação de Ponto de telefone, com caixas, fiação e tomadas.
	Und
	

	58
	21615-1
	Instalação de Tomada Universal 10 A-250 V
	Und
	

	59
	21615-1
	Instalação de Interruptador simples 1 tecla
	Und
	

	60
	21615-1
	Instalação de Interruptador simples 2 tecla
	Und
	

	61
	21615-1
	Instalação de Tomada Universal 20 A-250 V
	Und
	

	62
	
	Instalação de luminária tipo arandela casco de tartaruga
	Und
	

	63
	21615-1
	Instalação de Luminária c/ 04 lâmpada fluorescente 16 w sem fiação.
	Und
	

	64
	
	Luminária tipo globo com lâmpada incandescente
	Und
	

	65
	
	Luminária para lâmpada PLL de embutir
	Und
	

	66
	
	Luminária para lâmpada PLL de sobrepor
	Und
	

	67
	
	Substituição de reator eletrônico bivolts 4 x 16 w
	Und
	

	68
	
	Substituição de reator eletrônico bivolts 2 x 40 w
	Und
	

	69
	
	Substituição de reator eletrônico bivolts 2 x 20 w
	Und
	

	Lote 6 - Instalações e aparelho hidro-sanitário

	70
	21616-0
	Ponto de Água, com tubulação e conexão.
	Und
	

	71
	21616-0
	Ponto de esgoto, com tubulação e conexões.
	Und
	

	72
	
	Ponto de Água, com tubulação e conexão e torneiras em plásticos e metal.
	Und
	

	73
	21602-0
	Lavatório em louça, com colunas, engate cromado, válvula em metal cromado e torneira em metal cromado.
	Und
	

	74
	21602-0
	Ducha Higiênica, com engate e registro cromados.
	Und
	

	75
	21602-0
	Vaso Sanitário em louça, assento acoplado e engate cromado.
	Und
	

	Lote 7 - Paredes e painéis

	76
	21621-6
	Alvenaria de tijolos cerâmicos, a cutelo, chapiscada e rebocada, nas duas faces.
	M²
	

	77
	
	Alvenaria bloco de cimento maciço
	M²
	

	78
	
	Alvenaria tijolo de barro a singelo
	M²
	

	79
	21624-0
	Reboco com impermeabilizante tipo Sika 1
	M²
	

	80
	21624-0
	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
	M²
	

	81
	21611-9
	Impermeabilização de parede (incluindo Retirada de reboco, aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante, chapisco e novo reboco)
	M²
	

	82
	21611-9
	Impermeabilização de lajes e calhas (Igoflex + Sika1)
	M²
	

	83
	21611-9
	Manta asfáltica com filme de alumínio
	M²
	

	84
	21621-6
	Divisória tipo madeira, padrão luxo
	M²
	

	85
	21621-6
	Divisória tipo madeira, Standard
	M²
	

	86
	21621-6
	Desmontagem e recontagem de divisório tipo madeira, com aproveitamento do material.
	M²
	

	87
	21621-6
	Parede de gesso acartonado, de 7,5 cm de espessura.
	M²
	

	88
	21621-6
	Parede de gesso acartonado, de 9 cm de espessura, com manta de fibra mineral interna, para isolamento termo-acústico.
	M²
	

	89
	21629-1
	Instalação de painel de vidro (4 mm) em divisória tipo madeira.
	M²
	

	Lote 8 - Esquadrias (ferro)

	90
	21790-5
	Grade de barra de ferro redondo ½”  incluindo pintura anti-corrosiva)
	M²
	

	91
	21790-5
	Grade em barra de ferro redondo 5/8” incluindo pintura anti-corrosiva)
	M²
	

	92
	21790-5
	Grade em barra de ferro redondo 3/8” incluindo pintura anti-corrosiva)
	M²
	

	93
	21790-5
	Grade em Perfil de Aço (1/2”) (incluindo pintura anti-corrosiva)
	M²
	

	94
	21790-5
	Grade em Perfil de Aço (3/8”) (incluindo pintura anti-corrosiva)
	M²
	

	95
	21790-5
	Grade em Perfil de Aço (7/8) (incluindo pintura anti-corrosiva)
	M²
	

	96
	21703-4
	Ferragem para porta externa (01 folha)
	CJ
	

	97
	21703-4
	Ferragem para porta interna (01 folha)
	CJ
	

	98
	21790-5
	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)
	M²
	

	99
	21790-5
	Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva)
	M²
	

	Lote 9 - Esquadrias (madeira) e outros materiais

	100
	21606-2
	Porta de divisória 80 x 210 cm, tipo madeira, completa, com dobradiças e fechadura.
	Und
	

	101
	21606-2
	Porta, 80 x 210, tipo madeira, completa, com caixilho, aduela e alizar, madeira de lei, dobradiças e fechaduras
	Und
	

	102
	21606-2
	Porta, 60x 210, tipo madeira, completa, com caixilho, aduela e alizar, madeira de lei, dobradiças e fechaduras.
	Und
	

	103
	21606-2
	Caixilho em madeira de lei
	M²
	

	104
	21606-2
	Esquadria com veneziana de alumínio natural com ferragens.
	M²
	

	105
	21606-2
	Esquadria com veneziana de alumínio preto com ferragens.
	M²
	

	106
	21606-2
	Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens – c/ perfil de alumínio
	Und
	

	Lote 10 - Forros e tetos

	107
	21609-7
	Forro de gesso acartonado, estruturado.
	M²
	

	108
	21609-7
	Forro paraline
	M²
	

	109
	21609-7
	Forro de Lambris de PVC, com entarugamento metálico.
	M²
	

	110
	21609-7
	Forro de lambris de madeira de lei (c/barroteamento)
	M²
	

	111
	21609-7
	Laje Premoldada de Forro, estruturada.
	M²
	

	112
	21609-7
	Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento)
	M²
	

	113
	21609-7
	Forro colmeia liso ( incl. Barroteamento)
	M²
	

	Lote 11 – Limpeza final

	114
	21634-8
	Limpeza (com máquina) + encerramento de piso de alta resistência.
	M²
	

	115
	21791-3
	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)
	M
	

	116
	21791-3
	Limpeza de caneletas (0,3x0,3m)
	M
	

	117
	20957-0
	Limpeza Geral e remoção de entulho
	M³
	

	Item 118

	118
	21693-3
	Caixa para ar-condicionado
	Und
	

	Item 119

	119
	
	Manutenção em porta de vidro com substituições de peças, molas e ferragens.
	Und.
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