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SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE GESTÃO DA CADEIA LOGÍSTICA DO ESTADO

COORDENADORIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÓRGÃO:__________________________________________________________________
QUADRO DE ITENS DA IRP DE LIMPEZA
	LOTE 01: Manutenção Preventiva e Corretiva -  Belém

	Cód.
Simas
	Nº
	ESPECIFICAÇÃO
	Unidade
	Qnt.

	21.523-6
	1
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, fabricação seriada, condensação a ar, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, painel de comando com chave seletora, com sensor de temperatura no retorno, capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.
	Unidade
	

	21.524-4
	2
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, fabricação seriada, condensação a ar, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, painel de comando com chave seletora, com sensor de temperatura no retorno, capacidade nominal 21.000 Btus/h a 30.000 Btus/h.
	Unidade
	

	21525-2
	3
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.526-0
	4
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 24.000 Btus/h a 30.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.527-9
	5
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.528-7
	6
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h a 80.000Btus/h.
	Unidade
	

	LOTE 02: Aquisição e Instalação - Belém

	148749-3
	7
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 7.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “A”. 
	Unidade
	

	8978-8
	8
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148748-5
	9
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),  Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.
	Unidade
	

	13.134-2
	10
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148747-7
	11
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.
	Unidade
	

	13005-2
	12
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148743-4
	13
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall, instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),. Os produtos devem possuir Selo Procel “A e B”.
	Unidade
	

	606-8
	14
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148742-6
	15
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall, instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio,  capacidade nominal 24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),. Os produtos devem possuir Selo Procel “B e C”.
	Unidade
	

	13010-9
	16
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	142785-7
	17
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/60Hz,capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano), Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	7823-9
	18
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	147845-1
	19
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/ 60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	9295-9
	20
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148727-2
	21
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	6267-7
	22
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, de até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148726-4
	23
	Aparelho Ar Condicionado, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano), Os produtos devem possuir Selo Procel “B”.
	Unidade
	

	8553-7
	24
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	LOTE 03:  Manutenção Preventiva e Corretiva  -  Santarém

	21.529-5
	25
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 6.000 Btus/h a 18.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.526-0
	26
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 24.000 Btus/h a 30.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.530-9
	27
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Tipo Cassete – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade   nominal 36.000 Btus/h a  48.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.527-9
	28
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h.
	Unidade
	

	21.528-7
	29
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h a 80.000Btus/h.
	Unidade
	

	LOTE 04: Aquisição e Instalação - Altamira

	148748-5
	30
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada,Condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),  Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.
	Unidade
	

	13.134-2
	31
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148747-7
	32
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.
	Unidade
	

	13.005-2
	33
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148747-3
	34
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall, instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),. Os produtos devem possuir Selo Procel “A e B”.
	Unidade
	

	606-8
	35
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148742-6
	36
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall, instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio,  capacidade nominal 24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),. Os produtos devem possuir Selo Procel “B e C”.
	Unidade
	

	13010-9
	37
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	142785-7
	38
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/60Hz,capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano), Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	7823-9
	39
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	147845-1
	40
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/ 60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	9295-9
	41
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148727-2
	42
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	6267-7
	43
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, de até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148726-4
	44
	Aparelho Ar Condicionado, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano), Os produtos devem possuir Selo Procel “B”.
	Unidade
	

	8553-7
	45
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	LOTE 05: Aquisição e Instalação - Marabá

	148748-5
	46
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 9.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),  Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.
	Unidade
	

	13.134-2
	47
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148747-7
	48
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall e instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 12.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “A”.
	Unidade
	

	13005-2
	49
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148743-4
	50
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall, instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio, capacidade nominal 18.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),. Os produtos devem possuir Selo Procel “A e B”.
	Unidade
	

	606-8
	51
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148742-6
	52
	Condicionador de ar, tipo split, tipo Wall, instalado na parede, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, controle remoto sem fio,  capacidade nominal 24.000 Btus/h garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano),. Os produtos devem possuir Selo Procel “B e C”.
	Unidade
	

	13010-9
	53
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	142785-7
	54
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/60Hz,capacidade nominal 30.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano), Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	7823-9
	55
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	147845-1
	56
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v/ 60 Hz,capacidade nominal 36.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	9295-9
	57
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148727-2
	58
	Condicionador de Ar, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, tensão 220v 60 Hz,capacidade nominal 48.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano). Os produtos devem possuir Selo Procel “C”.
	Unidade
	

	6267-7
	59
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, de até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	148726-4
	60
	Aparelho Ar Condicionado, tipo split, tipo piso-teto, instalado no teto, ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, Tensão 220v/60 Hz, capacidade nominal 60.000 Btus/h, garantia mínima do equipamento de 3 (três) anos e para o compressor garantia mínima de 12 meses (1 ano), Os produtos devem possuir Selo Procel “B”.
	Unidade
	

	8553-7
	61
	Instalação com empresa autorizada pelo fabricante, contendo preparo da área antes e depois da realização dos serviços, bem como o fornecimento de todo o material necessário para a instalação dos equipamentos, até 5 metros de distância.
	Unidade
	

	LOTE 06: Manutenção Preventiva e Corretiva- Marabá

	21523-6
	62
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, fabricação seriada, condensação a ar, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, painel de comando com chave seletora, com sensor de temperatura no retorno, capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.
	Unidade
	

	21524-4
	63
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, fabricação seriada, condensação a ar, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, painel de comando com chave seletora, com sensor de temperatura no retorno, capacidade nominal  21.000 Btus/h.
	Unidade
	

	21531-7
	64
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 9.000 Btus/h a 18.000Btus/h.
	Unidade
	

	21526-0
	65
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 24.000 Btus/h a 30.000Btus/h.
	Unidade
	

	21527-9
	66
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h.
	Unidade
	

	21817-0
	67
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo FANCOIL DE 40TR 8 FILAS 380V H5 - CLDEX TOSI.
	
	

	LOTE 07: Manutenção Preventiva e Corretiva- Altamira

	21523-6
	68
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, fabricação seriada, condensação a ar, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, painel de comando com chave seletora, com sensor de temperatura no retorno, capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.
	Unidade
	

	21524-4
	69
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, fabricação seriada, condensação a ar, alimentação elétrica em 220V/60Hz, filtro de ar reutilizável em tela lavável, painel de comando com chave seletora, com sensor de temperatura no retorno, capacidade nominal 22.000 Btus/h a 30.000 Btus/h.
	Unidade
	

	21531-7
	70
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 9.000 Btus/h a 18.000Btus/h.
	Unidade
	

	21526-0
	71
	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo assistência técnica nos equipamentos de ar condicionado tipo Mini Central Split Piso/ Teto/ Parede – ciclo frio, fabricação seriada, condensação a ar, controle remoto, baixo nível de ruído, tensão 220V/60Hz, capacidade nominal 24.000 Btus/h a 30.000Btus/h.
	Unidade
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